|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PVC-U lepidlo na trubky a flexi hadice**  **CZ:** Lepidlo na spojování potrubí v tlakových systémech podle ČSN EN 14814 A ČSN EN 14680. Možné použítí v systémech s pitnou vodou. Návod: Před použitím promíchejte. Odstraňte prach a nečistoty z lepených ploch. Neneste lepidlo na obě strany lepeného spoje. Vložte trubku do fitinky bez kroucení, lepidlo musí vytéct po celém obvodu. Odstraňte přebytečné lepidlo. Lepidlo pevně drží po 1 hodině. Pro použití pod tlakem nechte zavadnout 24hodin.  **Nebezpečí:** H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Bezpečnostní upozornění P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle/ obličeje P303 + P361+P353.  Při styku s kůží (nebo vlasy) Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku opláchněte vodou P305 + P351 + P338  **Při zasažení oči:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 obal odstraňte jako nebezpečný odpad. Spotřebujte do 2 let od data výroby. **Obsahuje:** butanon | **PVC-U lepidlo na trubky a flexi hadice**  **CZ:** Lepidlo na spojování potrubí v tlakových systémech podle ČSN EN 14814 A ČSN EN 14680. Možné použítí v systémech s pitnou vodou. Návod: Před použitím promíchejte. Odstraňte prach a nečistoty z lepených ploch. Neneste lepidlo na obě strany lepeného spoje. Vložte trubku do fitinky bez kroucení, lepidlo musí vytéct po celém obvodu. Odstraňte přebytečné lepidlo. Lepidlo pevně drží po 1 hodině. Pro použití pod tlakem nechte zavadnout 24hodin.  **Nebezpečí:** H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Bezpečnostní upozornění P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle/ obličeje P303 + P361+P353.  Při styku s kůží (nebo vlasy) Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku opláchněte vodou P305 + P351 + P338  **Při zasažení oči:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 obal odstraňte jako nebezpečný odpad. Spotřebujte do 2 let od data výroby. **Obsahuje:** butanon | **PVC-U lepidlo na trubky a flexi hadice**  **CZ:** Lepidlo na spojování potrubí v tlakových systémech podle ČSN EN 14814 A ČSN EN 14680. Možné použítí v systémech s pitnou vodou. Návod: Před použitím promíchejte. Odstraňte prach a nečistoty z lepených ploch. Neneste lepidlo na obě strany lepeného spoje. Vložte trubku do fitinky bez kroucení, lepidlo musí vytéct po celém obvodu. Odstraňte přebytečné lepidlo. Lepidlo pevně drží po 1 hodině. Pro použití pod tlakem nechte zavadnout 24hodin.  **Nebezpečí:** H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Bezpečnostní upozornění P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle/ obličeje P303 + P361+P353.  Při styku s kůží (nebo vlasy) Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku opláchněte vodou P305 + P351 + P338  **Při zasažení oči:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 obal odstraňte jako nebezpečný odpad. Spotřebujte do 2 let od data výroby. **Obsahuje:** butanon | **PVC-U lepidlo na trubky a flexi hadice**  **CZ:** Lepidlo na spojování potrubí v tlakových systémech podle ČSN EN 14814 A ČSN EN 14680. Možné použítí v systémech s pitnou vodou. Návod: Před použitím promíchejte. Odstraňte prach a nečistoty z lepených ploch. Neneste lepidlo na obě strany lepeného spoje. Vložte trubku do fitinky bez kroucení, lepidlo musí vytéct po celém obvodu. Odstraňte přebytečné lepidlo. Lepidlo pevně drží po 1 hodině. Pro použití pod tlakem nechte zavadnout 24hodin.  **Nebezpečí:** H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Bezpečnostní upozornění P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle/ obličeje P303 + P361+P353.  Při styku s kůží (nebo vlasy) Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku opláchněte vodou P305 + P351 + P338  **Při zasažení oči:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 obal odstraňte jako nebezpečný odpad. Spotřebujte do 2 let od data výroby. **Obsahuje:** butanon |
| **PVC-U lepidlo na trubky a flexi hadice**  **CZ:** Lepidlo na spojování potrubí v tlakových systémech podle ČSN EN 14814 A ČSN EN 14680. Možné použítí v systémech s pitnou vodou. Návod: Před použitím promíchejte. Odstraňte prach a nečistoty z lepených ploch. Neneste lepidlo na obě strany lepeného spoje. Vložte trubku do fitinky bez kroucení, lepidlo musí vytéct po celém obvodu. Odstraňte přebytečné lepidlo. Lepidlo pevně drží po 1 hodině. Pro použití pod tlakem nechte zavadnout 24hodin.  **Nebezpečí:** H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Bezpečnostní upozornění P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle/ obličeje P303 + P361+P353.  Při styku s kůží (nebo vlasy) Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku opláchněte vodou P305 + P351 + P338  **Při zasažení oči:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 obal odstraňte jako nebezpečný odpad. Spotřebujte do 2 let od data výroby. **Obsahuje:** butanon | **PVC-U lepidlo na trubky a flexi hadice**  **CZ:** Lepidlo na spojování potrubí v tlakových systémech podle ČSN EN 14814 A ČSN EN 14680. Možné použítí v systémech s pitnou vodou. Návod: Před použitím promíchejte. Odstraňte prach a nečistoty z lepených ploch. Neneste lepidlo na obě strany lepeného spoje. Vložte trubku do fitinky bez kroucení, lepidlo musí vytéct po celém obvodu. Odstraňte přebytečné lepidlo. Lepidlo pevně drží po 1 hodině. Pro použití pod tlakem nechte zavadnout 24hodin.  **Nebezpečí:** H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Bezpečnostní upozornění P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle/ obličeje P303 + P361+P353.  Při styku s kůží (nebo vlasy) Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku opláchněte vodou P305 + P351 + P338  **Při zasažení oči:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 obal odstraňte jako nebezpečný odpad. Spotřebujte do 2 let od data výroby. **Obsahuje:** butanon | **PVC-U lepidlo na trubky a flexi hadice**  **CZ:** Lepidlo na spojování potrubí v tlakových systémech podle ČSN EN 14814 A ČSN EN 14680. Možné použítí v systémech s pitnou vodou. Návod: Před použitím promíchejte. Odstraňte prach a nečistoty z lepených ploch. Neneste lepidlo na obě strany lepeného spoje. Vložte trubku do fitinky bez kroucení, lepidlo musí vytéct po celém obvodu. Odstraňte přebytečné lepidlo. Lepidlo pevně drží po 1 hodině. Pro použití pod tlakem nechte zavadnout 24hodin.  **Nebezpečí:** H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Bezpečnostní upozornění P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle/ obličeje P303 + P361+P353.  Při styku s kůží (nebo vlasy) Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku opláchněte vodou P305 + P351 + P338  **Při zasažení oči:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 obal odstraňte jako nebezpečný odpad. Spotřebujte do 2 let od data výroby. **Obsahuje:** butanon | **PVC-U lepidlo na trubky a flexi hadice**  **CZ:** Lepidlo na spojování potrubí v tlakových systémech podle ČSN EN 14814 A ČSN EN 14680. Možné použítí v systémech s pitnou vodou. Návod: Před použitím promíchejte. Odstraňte prach a nečistoty z lepených ploch. Neneste lepidlo na obě strany lepeného spoje. Vložte trubku do fitinky bez kroucení, lepidlo musí vytéct po celém obvodu. Odstraňte přebytečné lepidlo. Lepidlo pevně drží po 1 hodině. Pro použití pod tlakem nechte zavadnout 24hodin.  **Nebezpečí:** H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Bezpečnostní upozornění P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle/ obličeje P303 + P361+P353.  Při styku s kůží (nebo vlasy) Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku opláchněte vodou P305 + P351 + P338  **Při zasažení oči:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 obal odstraňte jako nebezpečný odpad. Spotřebujte do 2 let od data výroby. **Obsahuje:** butanon |
| **PVC-U lepidlo na trubky a flexi hadice**  **CZ:** Lepidlo na spojování potrubí v tlakových systémech podle ČSN EN 14814 A ČSN EN 14680. Možné použítí v systémech s pitnou vodou. Návod: Před použitím promíchejte. Odstraňte prach a nečistoty z lepených ploch. Neneste lepidlo na obě strany lepeného spoje. Vložte trubku do fitinky bez kroucení, lepidlo musí vytéct po celém obvodu. Odstraňte přebytečné lepidlo. Lepidlo pevně drží po 1 hodině. Pro použití pod tlakem nechte zavadnout 24hodin.  **Nebezpečí:** H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Bezpečnostní upozornění P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle/ obličeje P303 + P361+P353.  Při styku s kůží (nebo vlasy) Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku opláchněte vodou P305 + P351 + P338  **Při zasažení oči:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 obal odstraňte jako nebezpečný odpad. Spotřebujte do 2 let od data výroby. **Obsahuje:** butanon | **PVC-U lepidlo na trubky a flexi hadice**  **CZ:** Lepidlo na spojování potrubí v tlakových systémech podle ČSN EN 14814 A ČSN EN 14680. Možné použítí v systémech s pitnou vodou. Návod: Před použitím promíchejte. Odstraňte prach a nečistoty z lepených ploch. Neneste lepidlo na obě strany lepeného spoje. Vložte trubku do fitinky bez kroucení, lepidlo musí vytéct po celém obvodu. Odstraňte přebytečné lepidlo. Lepidlo pevně drží po 1 hodině. Pro použití pod tlakem nechte zavadnout 24hodin.  **Nebezpečí:** H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Bezpečnostní upozornění P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle/ obličeje P303 + P361+P353.  Při styku s kůží (nebo vlasy) Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku opláchněte vodou P305 + P351 + P338  **Při zasažení oči:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 obal odstraňte jako nebezpečný odpad. Spotřebujte do 2 let od data výroby. **Obsahuje:** butanon | **PVC-U lepidlo na trubky a flexi hadice**  **CZ:** Lepidlo na spojování potrubí v tlakových systémech podle ČSN EN 14814 A ČSN EN 14680. Možné použítí v systémech s pitnou vodou. Návod: Před použitím promíchejte. Odstraňte prach a nečistoty z lepených ploch. Neneste lepidlo na obě strany lepeného spoje. Vložte trubku do fitinky bez kroucení, lepidlo musí vytéct po celém obvodu. Odstraňte přebytečné lepidlo. Lepidlo pevně drží po 1 hodině. Pro použití pod tlakem nechte zavadnout 24hodin.  **Nebezpečí:** H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Bezpečnostní upozornění P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle/ obličeje P303 + P361+P353.  Při styku s kůží (nebo vlasy) Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku opláchněte vodou P305 + P351 + P338  **Při zasažení oči:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 obal odstraňte jako nebezpečný odpad. Spotřebujte do 2 let od data výroby. **Obsahuje:** butanon | **PVC-U lepidlo na trubky a flexi hadice**  **CZ:** Lepidlo na spojování potrubí v tlakových systémech podle ČSN EN 14814 A ČSN EN 14680. Možné použítí v systémech s pitnou vodou. Návod: Před použitím promíchejte. Odstraňte prach a nečistoty z lepených ploch. Neneste lepidlo na obě strany lepeného spoje. Vložte trubku do fitinky bez kroucení, lepidlo musí vytéct po celém obvodu. Odstraňte přebytečné lepidlo. Lepidlo pevně drží po 1 hodině. Pro použití pod tlakem nechte zavadnout 24hodin.  **Nebezpečí:** H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Bezpečnostní upozornění P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle/ obličeje P303 + P361+P353.  Při styku s kůží (nebo vlasy) Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku opláchněte vodou P305 + P351 + P338  **Při zasažení oči:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 obal odstraňte jako nebezpečný odpad. Spotřebujte do 2 let od data výroby. **Obsahuje:** butanon |
| **PVC-U lepidlo na trubky a flexi hadice**  **CZ:** Lepidlo na spojování potrubí v tlakových systémech podle ČSN EN 14814 A ČSN EN 14680. Možné použítí v systémech s pitnou vodou. Návod: Před použitím promíchejte. Odstraňte prach a nečistoty z lepených ploch. Neneste lepidlo na obě strany lepeného spoje. Vložte trubku do fitinky bez kroucení, lepidlo musí vytéct po celém obvodu. Odstraňte přebytečné lepidlo. Lepidlo pevně drží po 1 hodině. Pro použití pod tlakem nechte zavadnout 24hodin.  **Nebezpečí:** H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Bezpečnostní upozornění P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle/ obličeje P303 + P361+P353.  Při styku s kůží (nebo vlasy) Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku opláchněte vodou P305 + P351 + P338  **Při zasažení oči:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 obal odstraňte jako nebezpečný odpad. Spotřebujte do 2 let od data výroby. **Obsahuje:** butanon | **PVC-U lepidlo na trubky a flexi hadice**  **CZ:** Lepidlo na spojování potrubí v tlakových systémech podle ČSN EN 14814 A ČSN EN 14680. Možné použítí v systémech s pitnou vodou. Návod: Před použitím promíchejte. Odstraňte prach a nečistoty z lepených ploch. Neneste lepidlo na obě strany lepeného spoje. Vložte trubku do fitinky bez kroucení, lepidlo musí vytéct po celém obvodu. Odstraňte přebytečné lepidlo. Lepidlo pevně drží po 1 hodině. Pro použití pod tlakem nechte zavadnout 24hodin.  **Nebezpečí:** H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Bezpečnostní upozornění P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle/ obličeje P303 + P361+P353.  Při styku s kůží (nebo vlasy) Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku opláchněte vodou P305 + P351 + P338  **Při zasažení oči:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 obal odstraňte jako nebezpečný odpad. Spotřebujte do 2 let od data výroby. **Obsahuje:** butanon | **PVC-U lepidlo na trubky a flexi hadice**  **CZ:** Lepidlo na spojování potrubí v tlakových systémech podle ČSN EN 14814 A ČSN EN 14680. Možné použítí v systémech s pitnou vodou. Návod: Před použitím promíchejte. Odstraňte prach a nečistoty z lepených ploch. Neneste lepidlo na obě strany lepeného spoje. Vložte trubku do fitinky bez kroucení, lepidlo musí vytéct po celém obvodu. Odstraňte přebytečné lepidlo. Lepidlo pevně drží po 1 hodině. Pro použití pod tlakem nechte zavadnout 24hodin.  **Nebezpečí:** H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Bezpečnostní upozornění P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle/ obličeje P303 + P361+P353.  Při styku s kůží (nebo vlasy) Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku opláchněte vodou P305 + P351 + P338  **Při zasažení oči:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 obal odstraňte jako nebezpečný odpad. Spotřebujte do 2 let od data výroby. **Obsahuje:** butanon | **PVC-U lepidlo na trubky a flexi hadice**  **CZ:** Lepidlo na spojování potrubí v tlakových systémech podle ČSN EN 14814 A ČSN EN 14680. Možné použítí v systémech s pitnou vodou. Návod: Před použitím promíchejte. Odstraňte prach a nečistoty z lepených ploch. Neneste lepidlo na obě strany lepeného spoje. Vložte trubku do fitinky bez kroucení, lepidlo musí vytéct po celém obvodu. Odstraňte přebytečné lepidlo. Lepidlo pevně drží po 1 hodině. Pro použití pod tlakem nechte zavadnout 24hodin.  **Nebezpečí:** H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Bezpečnostní upozornění P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle/ obličeje P303 + P361+P353.  Při styku s kůží (nebo vlasy) Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Pokožku opláchněte vodou P305 + P351 + P338  **Při zasažení oči:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. P501 obal odstraňte jako nebezpečný odpad. Spotřebujte do 2 let od data výroby. **Obsahuje:** butanon |